|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klinik/Forhandler: | |  | | | Klient / Bruger: | | #Patients fulde navn# | | | |
| Kontaktperson: | | #Current logged user full name# | | | Adresse: | |  | | | |
| Telefon: |  | | Mail: |  | Postnr.: |  | | By: |  | |
| Bestillingsdato: | | #dags dato# | | | CPR: | #Client primary identification code# | | Kommunekode: | | #Patients kundekode# |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestilling | Højre |  | Venstre |  | Leveringsdato | Vælg … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITE | Virto M | | | Virto B | | Receiver | | | | Udtrækssnor | Programomskifter | EasyPhone m. trykknap | Telespole | Volumenkontrol | Ekstra fastholdelse | Bemærkninger |
| 70 | 50 | 30 | 90 | 50 | M | P | SP | UP |
| Titanium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min. længde: Med komplet første og andet knæk. Programomskifter kan kun fravælges, hvis der bestilles MiniControl |
| 10nw o\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10o w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |
| 10w d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |
| 312w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | \* |  |  | \*Virto M 312w fås med direkte opkobling uden mulighed for telespole |
| 312nw o\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o = omni / d = direktional / w = wireless / nw = non wireless / S = standard / \*\*Belong: ikke både T/omskifter/volumen | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilation | | | |
| Ingen |  | 1 mm |  |
| 1,5 mm |  | 2 mm |  |
| 2,5 mm |  | 3 mm |  |
| Phonak vælger |  | AOV |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Voksfilter | |
| Cerustop |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wireless tilbehør til Marvel produkter | | | | | |
| TV Connector |  | PartnerMic |  | Remote Control |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wireless tilbehør til Belong produkter | | | | | |
| PilotOne II |  | ComPilot II |  | MiniControl\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \*MiniControl: Virto M Titanium, Virto M 10nw o, Virto B Titanium og Virto B 10nw o | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titanium – Skal farve | Faceplate farve | | | | | |
| Titanium Gray - Standard | Cocoa |  | Pink |  | Black |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Titanium FitGuide (FG) | | | |
| Højre |  | Venstre |  |
|  |  |  |  |

**Kommentar:**

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

**Audiogram dato:** #Audiogram date#

#Audiogram graph#