|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klinik/Forhandler: | |  | | | Klient / Bruger: | | #Patients fulde navn# | | | | |
| Kontaktperson: | | #Current logged user full name# | | | Adresse: | |  | | | | |
| Telefon: |  | | Mail: |  | Postnr.: |  | | By: |  | | |
| Bestillingsdato: | | #dags dato# | | | CPR: | #Client primary identification code# | | | | Kommunekode: | #Patients kundekode# |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestilling | Højre |  | Venstre |  | Leveringsdato | Vælg … | Udleveringsdato | Vælg … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modtager** | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\10 Audeo B.png  10 Audeo B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\13 Audeo_Sky.png  13 Audeo B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\312 Audeo.png  312 Audeo B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\312-T Audeo.png  312-T Audeo B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\Rechargeable Audeo.png  R Audeo B-R  *Rechargeable* | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\M Bolero_Sky.png  M  Bolero B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\P Bolero_Sky.png  P  Bolero B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\SP Bolero.png  SP  Bolero B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\SP Naida_Sky.png  SP  Naida B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\UP Naida_Sky.png  UP  Naida B / Sky B | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\FS 13 Virto.png  FS13 Virto B  Custom | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\ITC_HS 312 Virto.png  ITC/HS 312 Virto B  Custom |
| **Sender** |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\13 CROS B.png  13 CROS B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\312 CROS B.png  312 CROS B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Li-ion CROS B-R.png  Li-ion CROS B-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\FS13 CROS B Custom.png  FS13 CROS B Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\ITC-HS 312 CROS B Custom.png  ITC/HS 312 CROS B Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROS B er ikke kompatible med Audéo B-R, Bolero B-R, Naída B-R, Sky B-R.  CROS B-R er alene kompatibel med Audéo B-R.  CROS B Custom er alene kompatibel med Custom ITE apparater | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tilbehør | | | | | |
| PilotOne II |  | ComPilot II |  | Charger Case Combi til CROS B-R |  |
|  |  |  |  | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\ChargerCaseCombi.png |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Side | Farve | Udtræks-snor | Volumen | Omskifter | Telespole | Teknologi-niveau 90 |
| **Sender** |  |  |  |  | S |  |  |
| **Modtager** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CROS B Tip | Højre | Venstre |  |
| Tip |  |  | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\SlimTube.png |
| SlimTube |  |  |
| Tubelængde  0-3 |  |  |
| C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\Tubelængde_V.png | C:\Users\kug6ar\Desktop\Sonova-Phonak\Images\Tubelængde_H.png |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Receivere: AudéoTM B-R / AudéoTM B / NaídaTM B /SkyTM B | | | |
| xS (Standard) |  | xP (Power) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Receiver/slangelængde | | | |
| Højre | | Venstre | |
| 0-R |  | 0-L |  |
| 1-R |  | 1-L |  |
| 2-R |  | 2-L |  |
| 3-R |  | 3-L |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilation (mm) | | | | | | | | | | |
| Ingen |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2,5 |  | 3 |
| Phonak vælger |  | AOV | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Standard xReceiver | Power xReceiver | Ultra Power |
| Tube/  receiverlængde | Højre | | | | Venstre | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| cShell hård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*/\*\* |
| SlimTip solid hård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SlimTip hul hård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Power / Ultra Power receiver kræver god plads i kanalen!  \*\* Ikke muligt med 10’er batteri | | | | | | | | | | |

Kommentarer:

**Audiogram dato:** #Audiogram date#

#Audiogram graph#