|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik/Forhandler: |  | Klient / Bruger: | #Patients fulde navn# |
| Kontaktperson: | #Current logged user full name# | Adresse: |  |
| Telefon: |  | Mail: |  | Postnr.: |  | By: |  |
| Bestillingsdato: | #dags dato# | CPR: | #Client primary identification code# | Kommunekode: | #Patients kundekode# |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestilling | Højre |  | Venstre |  | Leveringsdato | Vælg … | Udleveringsdato | Vælg … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virto M | Teknologi-niveau | Receiver | Udtrækssnor | Wireless | Programomskifter | Telespole | Volumenkontrol | Ekstra fastholdelse | Bemærkninger |
| 90 | 70 | 50 | M | P | SP | UP |
| Titanium |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Min. længde: Med komplet første og andet knæk. Programomskifter kan kun fravælges, hvis der bestilles MiniControl. |
| 312 NW O\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kan leveres m. enten programomskifter eller volumenkontrol. |
| 10 NW O |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 312 W |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  | Direkte forbindelse iOS/Android - BVST og mulighed for Roger Direct. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virto B | Teknologi-niveau | Receiver | Udtrækssnor | Wireless | Programomskifter | Telespole | Spole til RC | Volumenkontrol | Ekstra fastholdelse | Bemærkninger |
| 90 | M | P | SP | UP |
| Titanium |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Min. længde: Med komplet første og andet knæk. Programomskifter kan kun fravælges, hvis der bestilles MiniControl. |
| 10 NW O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 W O |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 10 W D |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 312 NW O\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 W |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 13 W |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| O = omni / D = direktional / W = wireless / NW = non wireless / X = standard\* Belong/Marvel: ikke både T/omskifter/volumen. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Titanium – Skal farve | Faceplate farve |
| Titanium Gray - Standard | Cocoa |  | Pink |  | Black |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| Titanium FitGuide (FG) |
| Højre |  | Venstre |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wireless tilbehør (Kun Marvel Virto M 312W) |  |
| Remote Control |  |  |

|  |
| --- |
| Voksfilter |
| Cerustop |  |

|  |
| --- |
| Ventilation |
| Ingen |  | 1 mm |  |
| 1,5 mm |  | 2 mm |  |
| 2,5 mm |  | 3 mm |  |
| Phonak vælger |  | AOV |  |

Kommentarer:

|  |
| --- |
| Wireless tilbehør til Belong produkter |
| PilotOne II |  | ComPilot II |  | MiniControl\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \*MiniControl til Virto Titanium, Virto NW O. |

**Audiogram dato:** #Audiogram date#

#Audiogram graph#