|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik/Forhandler: |  | Klient / Bruger: | #Patients fulde navn# |
| Kontaktperson: | #Current logged user full name# | Adresse: |  |
| Telefon: |  | Mail: |  | Postnr.: |  | By: |  |
| Bestillingsdato: | #dags dato# | CPR: | #Client primary identification code# | Kommunekode: | #Patients kundekode# |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestilling | Højre |  | Venstre |  | Leveringsdato | Vælg … |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farvevalg hus/hook Marvel/Belong | Højre |  | Venstre |  |

|  |
| --- |
| Voksfiltre |
| Cerustop |  | CeruShield\* |  |
| \* Ikke bagudkompatibel |
|  |  |  |  |
| Note: Har du en SlimTip til Audéo Marvel, skal der bestilles både Cerustop og CeruShield. |

|  |
| --- |
| SlimTube/Receiver længde |
| Højre | Venstre |
| 00-R |  | 00-L\* |  |
| 0-R |  | 0-L |  |
| 1-R |  | 1-L |  |
| 2-R |  | 2-L |  |
| 3-R |  | 3-L |  |
| \* Kun SlimTube Marvel |

|  |
| --- |
| Receiver AudéoTM M |
| xS (Standard) |  |
| xM (Medium) |  |
| xP (Power) |  |

|  |
| --- |
| Ventilation |
| Ingen |  | 1 mm |  |
| 1,5 mm |  | 2 mm |  |
| 2,5 mm |  | 3 mm |  |
| Phonak vælger |  | AOV |  |

Kommentarer:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Standard xReceiver | Medium xReceiver kun Marvel | Power xReceiver | Ultra Power |
| SlimTube/cShell | Højre | Venstre |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SlimTip blød |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |
| SlimTip hård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* |  |
| cShell hård |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | \*\* |
| cShell titanium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\*\*\*\* |
|  | \* Power/Ultra Power receiver kræver god plads i kanalen!\*\* Apparater skal oplyses\*\*\* Kun SlimTube Marvel |

|  |
| --- |
| SDS 4.0 Domes |
|  | S | M | L |
| Cap |  |  |  |
| Open |  |  |  |
| Vented |  |  |  |
| Power |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Lydkupler til Belong |  |
|  | S | M | L |  |
| Åben |  |  |  |  |
| Lukket |  |  |  |  |
| Power |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Tilbehør til Belong produkter |
| PilotOne II |  | ComPilot II |  | TVLink II |  | Børnetaske |  | MiniControl |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Tilbehør til Marvel produkter |
| TV Connector |  | PartnerMic |  | Remote Control |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| AudéoTM M |
|  | 70 | 50 | 30 |
| 312T |  |  |  |
| 312 |  |  |  |
| 13T |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| BoleroTM M |
|  | 70 | 50 | 30 |
| M |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| NaídaTM M |
|  | 70 | 50 | 30 |
| SP |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| SkyTM M |
|  | 70 | 50 | 30 |
| SP |  |  |  |
| M |  |  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| Audéo TM B |
|  | 90 | 50 |
| 13 |  |  |
| 312T |  |  |
| 312 |  |  |
| 10 |  |  |

 |

|  |
| --- |
| Bolero TM B |
|  | 90 | 50 |
| M |  |  |
| P |  |  |

 |

|  |
| --- |
| NaídaTM B |
|  | 90 | 50 |
| SP |  |  |
| UP |  |  |

 |

|  |
| --- |
| SkyTM B |
|  | 90 | 50 |
| RIC |  |  |
| M |  |  |
| P |  |  |
| SP |  |  |
| UP |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T7AlpineWhite | P1\*SandBeige | P3Sandalwood | P4Chestnut Champagne | P5\*ChampagneSilver | P6\*SilverGray | P7\*GraphiteGray | P8\*VelvetBlack | H0Beige |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2Electric Green | Q3Caribbean Pirate | T3PreciousPink | T7AlpineWhite | M6LavaRed | M7BlueOcean | M8MajesticPurple |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1Green | R2Yellow | R3Pink | Q6Blue | 13Transparent | Q7Purple | R4Orange |  |  |
| \* Farver til Belong |

**Audiogram dato:** #Audiogram date#

#Audiogram graph#